Garso sistema **Promethean ActivSoundBar**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Techninės specifikacijos** |
| ***Garso sistema*** | |
| Bendra garsiakalbių galia | 2 x 20 W RMS |
| Atsako dažnis | 50 Hz – 20 KHz |
| Signalas ir triukšmas | ≥ 80 dB |
| Jungtys | RCA įėjimas x 2; 3,5 mm RCA įėjimas x 1; RCA išėjimas x 1. |
| Maitinimas | Suvartojama galia 100–240 V 50/60 Hz; Suvartojama galia budėjimo režimu ≥ 0,5 W. |
| Pakuotės turinys | Infraraudonųjų spindulių nuotolinio valdymo pultas, lentos laikikliai, sieniniai laikikliai, tvirtinimo rinkinys, nuo 1 x 5 m RCA iki 3,5 mm signalo kabelis, 3 x 3 m maitinimo kabeliai (Jungtinė Karalystė, ES, JAV), gręžimo, montavimo ir naudotojo vadovai. |
| Atitiktis ir sertifikatai | CE, FCC, IC, ETL, CB ,RCM, CCC, PSB, EAC, BSMI |
| Montavimas | Šio produkto montavimo darbus turi atlikti kvalifikuotas montuotojas. |
| Garantija | 12 mėn. |

|  |
| --- |
| Siūlomo komplekto nuotraukos:  C:\Users\a.zemaitis\OneDrive\Documents\promethean\komerciniai\kompleksinis sprendimas\Kompleksinis po kalbos komisijos\foto_PRM\ActivSoundBar - C.png |

1 pav.