Interaktyvi lenta Promethean ActivBoard 10 Touch 78 su UST projektoriumi (ypač artimo zidinio) ir programine įranga

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. nr.** | **Pavadinimas** | **Techninės specifikacijos** |
|  | ***Interaktyvi lenta*** | |
| 1. | Įstrižainė | 78 coliai |
| 2. | Vaizdo formatas | 4:3 |
| 3. | Sausojo valymo paviršius | Yra |
| 4. | Suderinamumas | „Windows“, „Mac OS“, „Linux“ |
| 5. | Jutiklinė technologija | Infraraudonųjų spindulių ryšys |
| 6. | Paviršiaus ploto skiriamoji geba | 30 DPI |
| 7. | Lietimo skiriamoji geba | 32 767 x 32 767 piks., |
| 8. | Lietimo atnaujinimo sparta | ≥100 Hz |
| 9. | Objekto dydžio skiriamoji geba | 4 mm skersmuo |
| 10. | Kelių lietimų funkcija | Mažiausiai 10 lietimo taškų |
| 11. | Padėties nustatymo tikslumas | 2 mm |
| 12. | Vartotojo informacijos įvedimas | Lietimu arba ergonomišku jutikliniu  Rašikliu (komplektacijoje 2vnt rašiklių.) |
| 13. | Sertifikatai | CE, FCC, IC, UL/CUL, CB, CQC |
| 14. | Pakuotės turinys | 1vnt „ActivBoard“, 2vnt jutikliniai rašikliai, 2vnt jutiklinių  rašiklių laikikliai, 1vnt 3m USB ilginama  sis kabelis, 4vnt montavimo prie sienos laikikliai, 1vnt montavimo ir naudojimo vadovas. |
| 15. | Grynasis svoris | 18,5 kg |
| 16. | Pamokų pavyzdžiai | Galimybė iš tiekėjo arba gamintojo puslapio nemokamai atsisiųsti pamokų pavyzdžių, skirtų ikimokyklinio bei bendrojo ugdymo įstaigoms ([**http://www.aktyviklase.lt/aktyviosios-klases-sprendimas/resursai/prisijungimas/**](http://www.aktyviklase.lt/aktyviosios-klases-sprendimas/resursai/prisijungimas/)). Galimybė iš tiekėjo ar gamintojo įsigyti profesionaliai paruoštų pamokų, atitinkančių Lietuvos bendrąsias ugdymo programas. |
| 17. | Naudotojo instrukcija | [Galimybė nemokamai atsisiųsti oficialų programinės įrangos naudotojo žinyną, kaip naudotis įranga](https://support.prometheanworld.com/files/public/pdfs/Activinspire-user-guide+v1.pdf).  (<https://support.prometheanworld.com/files/public/pdfs/Activinspire-user-guide+v1.pdf>)  Žinynas taip pat pateikiamas kartu su produktu, įrašytas produkto programinėje įrangoje lietuvių kalba. |
| 18. | Garantija | 60mėn. |
|  | ***Interaktyvios lentos projektorius*** | |
| 1. | Įrenginio tipas | Ypač artimo židinio projektorius |
| 2. | Tikroji raiška | WXGA (1280 x 800) |
| 3. | Suspaustoji raiška | Iki 1080i |
| 4. | Projektuojamo vaizdo dydis | 95 col. įstrižainė |
| 5. | Proporcijos | Per visą ekraną, 4:3, 16:10, su juodomis horizontaliomis juostomis, fiksuotas |
| 6. | Kontrasto santykis | 2300:1 |
| 7. | Ryškumas | 3000 ANSI liumenai |
| 8. | Atstumo iki ekrano santykis | 0,35m |
| 9. | Projektavimo atstumas | 0,34-0,42 m |
| 10. | Projektavimo ekrano dydis | 2,03-2,5 m |
| 11. | Lempos dydis ir galia | UHP, 230 W |
| 12. | Lempos eksploatavimo  trukmė val. | 8000 val. |
| 13. | Garantija | 36mėn. |

|  |
| --- |
| Siūlomo komplekto nuotraukos:  C:\Users\a.zemaitis\OneDrive\Documents\promethean\komerciniai\kompleksinis sprendimas\Kompleksinis po kalbos komisijos\foto_PRM\ActivBoard 10Touch 78 USTP1 Mount LEFT.png |

1 pav.